---------------------------------------------------------------------

Target System (Atheros AR7xxx/AR9xxx) --->

无线网卡型号

Subtarget (Generic) --->

选择要生成的目标类型，一般选用Generic就可以。

Target Profile (TP-LINK TL-WDR3500/3600/4300/4310/MW4350R) --->

生成目标的设备框架

Target Images --->

生成目标镜像格式，选以下两个

[\*] tar.gz

\*\*\* Root filesystem images \*\*\*

[ ] ext4

[ ] jffs2

[\*] squashfs

Global build settings --->

目前选的是所有配置

[ ] Advanced configuration options (for developers) --->

开发选项，没看过

[\*] Build the OpenWrt Image Builder

需要生成目标镜像

[\*] Build the OpenWrt SDK

需要生成sdk包

[ ] Build the OpenWrt based Toolchain

建立交叉编译工具，不需要

[ ] Image configuration --->

不需要做什么的

Package features --->

就是一个选项

Base system --->

系统的基本配置，这个和原来的一些配置相同功能。

Administration --->

不知道是做什么　的

Boot Loaders --->

不需要配置

Development --->

开发工具配置，不需要

Emulators --->

无配置

Firmware --->

无配置

Kernel modules --->

Languages --->

支持的开发语言，不需要

Libraries --->

库文件，不需要。一般都有自己的

LuCI --->

Web服务

Mail --->

不需要

Multimedia --->

多媒体，不需要

Network --->

网络工具

Sound --->

声音，不需要

Utilities --->

实用工具

Video Streaming --->

Xorg --->